1. 安装红外摄像头并调通信号
2. 运行软件圈定识别范围，根据现场情况调节识别参数（需先获取软件校验码）

